**VERNICE TERMICA RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURA**.

COLORI DISPONIBILI**: NERO OPACO/GRIGIO GHISA**

TEMPERATURA DI TENUTA : **900 GRADI**

**MATERIALI IDONEI AL TRATTAMENTO:**

**GHISA-ACCIAIO-ACCIAIO INOX-ALLUMINIO**

**ESSICAZIONE 1 ORA CIRCA**